|  |
| --- |
| **AML/SGDA放大应变计位移传感器：高精度4-20mA, 0-5Vdc, 0-10Vdc输出** |
|  | * 行程范围：0-5 mm到0-100 mm
* 4-20mA, 0-5V, 0-10V输出
* 防护等级：IP54
* 弹簧加载
* 高精度:
	+ < ± 0.1% (0-5 mm ~ 0-50 mm)
	+ < ± 0.2% (0 - 100 mm)
 |
| **AML/SGD应变式位移传感器：高精度、寿命长、功耗低** |
|  | * 行程范围：0-5 mm到0-100 mm
* mV/V 输出
* 防护等级：IP54
* 弹簧加载
* 高精度:
	+ < ± 0.1% (0-5 mm ~ 0-50 mm)
	+ < ± 0.2% (0 - 100 mm)
 |
| **AML/IE工业系列LVDT位移传感器：坚固耐用，寿命长，可配置，用于恶劣环境** |
|  | * 行程范围：±0.5 mm至±500 mm
* 交流mV/V或直流电压/电流输出
* 防护等级：IP65
* 铁芯+延伸，弹簧加载和杆端轴承版
* 可选IP68潜水的
* 高温版本200℃和150℃
 |

|  |
| --- |
| **AML/E标准LVDT位移传感器：使用寿命长，可配置，物有所值** |
|  | * 行程范围：±0.5 mm至±500 mm
* 交流mV/V或直流电压/电流输出
* 防护等级：IP65
* 只有铁芯，铁芯+延伸
* 弹簧加载和杆端轴承版
* 环境保护:IP54
 |
| **AML/M微型LVDT位移传感器：紧凑，可配置，物有所值** |
|  | * 行程范围：±0.25 mm至±50 mm
* AC mV/V输出
* 防护等级：IP40
* 只有铁芯，铁芯+延伸和弹簧加载版
 |