|  |  |
| --- | --- |
| **AML/SGDA放大应变计位移传感器：高精度4-20mA, 0-5Vdc, 0-10Vdc输出** | |
|  | * 行程范围：0-5 mm到0-100 mm * 4-20mA, 0-5V, 0-10V输出 * 防护等级：IP54 * 弹簧加载 * 高精度:   + < ± 0.1% (0-5 mm ~ 0-50 mm)   + < ± 0.2% (0 - 100 mm) |
| **AML/SGD应变式位移传感器：高精度、寿命长、功耗低** | |
|  | * 行程范围：0-5 mm到0-100 mm * mV/V 输出 * 防护等级：IP54 * 弹簧加载 * 高精度:   + < ± 0.1% (0-5 mm ~ 0-50 mm)   + < ± 0.2% (0 - 100 mm) |
| **AML/IE工业系列LVDT位移传感器：坚固耐用，寿命长，可配置，用于恶劣环境** | |
|  | * 行程范围：±0.5 mm至±500 mm * 交流mV/V或直流电压/电流输出 * 防护等级：IP65 * 铁芯+延伸，弹簧加载和杆端轴承版 * 可选IP68潜水的 * 高温版本200℃和150℃ |

|  |  |
| --- | --- |
| **AML/E标准LVDT位移传感器：使用寿命长，可配置，物有所值** | |
|  | * 行程范围：±0.5 mm至±500 mm * 交流mV/V或直流电压/电流输出 * 防护等级：IP65 * 只有铁芯，铁芯+延伸 * 弹簧加载和杆端轴承版 * 环境保护:IP54 |
| **AML/M微型LVDT位移传感器：紧凑，可配置，物有所值** | |
|  | * 行程范围：±0.25 mm至±50 mm * AC mV/V输出 * 防护等级：IP40 * 只有铁芯，铁芯+延伸和弹簧加载版 |