|  |  |
| --- | --- |
| **OVS 机组保护系统在线校验系统：传感器功能特性现场校验** | |
|  | * 输入参数：轴振、壳振、轴位移、键相、转速、偏心等 * 电压范围：±20V * 带宽：(DC) 1 Hz – 20 kHz（所有通道相同） * 采样率：8/16/32/64 kS/s（所有通道相同） * 动力范围：100 dB * 所有通道同步数据采集 * 测量记录时间：可达100分钟（并行采样-时间戳） * 测量结果存储：可选   + 笔记本电脑的SSD   + 可扩展在外接SSD   + 快速U盘 * 通信接口：以太网。用于系统通信、测试、固件加载和自校准 * 系统配置：   + 4通道现场机组振动测量系统   + 24通道控制室机组振动测量系统 |