|  |
| --- |
| **OVS 机组保护系统在线校验系统：传感器功能特性现场校验** |
|   | * 输入参数：轴振、壳振、轴位移、键相、转速、偏心等
* 电压范围：±20V
* 带宽：(DC) 1 Hz – 20 kHz（所有通道相同）
* 采样率：8/16/32/64 kS/s（所有通道相同）
* 动力范围：100 dB
* 所有通道同步数据采集
* 测量记录时间：可达100分钟（并行采样-时间戳）
* 测量结果存储：可选
	+ 笔记本电脑的SSD
	+ 可扩展在外接SSD
	+ 快速U盘
* 通信接口：以太网。用于系统通信、测试、固件加载和自校准
* 系统配置：
	+ 4通道现场机组振动测量系统
	+ 24通道控制室机组振动测量系统
 |