# Sound Intensity Probes

**声强探头**

## 声强探头（SIS90、SIS91、SIS92、SIS93）

**产品用途：**

* + 可测声压级、声压梯度, 从而计算声强
	+ 并能记录相位差、声压差

#### SIS90 麦克风 1/2” MK 290+麦克风 1/4”MK390+前置放大器 MV302.1 SIS91 麦克风 1/2” MK 290+麦克风 1/4”MK390+前置放大器 MV302

**SIS92 麦克风 1/2” MK 290+麦克风 1/4”MK390+前置放大器 MV302+角度转换器 WA30**

**技术参数表：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **型号** | **麦克风** | **间距** | **量程** | **激励电压** | **频率范围** | **灵敏度** | **接头** | **增益** |
| **SIS90/SIS91****/SIS92** | 1/2”MK290 | 50 mm12 mm | 146 dB | 28~130V | 35 Hz …1.5 kHz70 Hz … 5 kHz | 50 mV/Pa | 10 芯柠檬头 | 0.05dB |
| 1/4”MK390 | 12 mm6 mm | 168 dB | 1 kHz … 6 kHz1 kHz …12 kHz | 5 mV/Pa |



**SIS90 SIS91 SIS92 SIS93**

 

**手柄 遥控手柄**